Приложение № 1 к контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Описание объекта закупки**

**Техническое задание**

**на** **выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети в с. Агинское Саянского района**

1. **Наименование выполняемых работ:** Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения по адресу:

- с. Агинское, ул. Советская (от перекрестка ул. Советская у д. 161 до мостка ч/з «Коноваловку») протяженностью 195м.,

- с. Агинское, ул. Советская (от перекрестка ул. Советская у д. 171 до ул. Зеленая) протяженностью 229м.;

1. **Количество выполняемых работ:** выполнить работы по ремонту дорог общего пользования местного значенья улично-дорожной сети. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, локальным сметным расчетом;
2. **Место выполнения работ:** Красноярский край, Саянский район, с. Агинское,

-ул. Советская от перекрестка у д. 161 до моста ч/з «Коноваловку»,

-ул. Советская от перекрестка у д. 171 до ул. Зеленая;

1. **Сроки выполнения работ:** окончание работ не позднее 30.09.2023г.
2. **Условия выполнения работ:**

Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом выполнить подрядные работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, в полном соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, графиком производства работ и сдать результаты работ Муниципальному заказчику в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта.

Обеспечить Муниципальному заказчику возможность по требованию осуществлять контроль за ходом выполнения работ.

Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, изделия в полном объеме, по ценам в пределах сметных расчетов.

Оборудование и материалы Подрядчика для строительных работ должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными и международными стандартами) к строительному оборудованию, материалам, инструментарию и инвентарю.

По всем приобретенным материалам Подрядчик должен предоставить паспорта, сертификаты (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации), акты испытаний, разрешение на применение технических устройств на опасном производственном объекте, накладные (УПД) на материалы, подтверждающие их приобретение.

Материал должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Используемый материал должен быть новым и ранее не использованным.

Доставка материалов до места проведения работ осуществляется Подрядчиком.

Вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика и/или субподрядной организацией за счет средств Подрядчика, в течение 5 дней с момента образования отходов. Подрядчик обеспечивает уборку территории ежедневно по окончанию рабочего дня, таким образом, чтобы объем мусора в местах складирования не должен затруднять посещение близ расположенных захоронений и препятствовать проезду специальной техники.

Подрядчик назначает своего представителя, который в пределах предоставленных ему полномочий будет осуществлять взаимодействие с Муниципальным заказчиком для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ. Представитель обязан участвовать во всех совещаниях, проводимых не реже, чем один раз в неделю по заранее согласованному графику.

В течение 5 дней после привлечения субподрядчика, Подрядчик предоставляет Муниципальному информацию о привлекаемых субподрядных организациях и поставщиках (согласование производится в виде протокола, подписанного тремя сторонами).

Подрядчик обязуется соблюдать мероприятия по охране труда, в том числе не допускать присутствия рабочих на территории стройплощадки в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения, независимо от времени суток и графика работ.

##### В случае повреждения имущества третьих лиц (надмогильные сооружения) и объектов благоустройства кладбищ Подрядчик обязан в 2-х недельный срок за счет собственных средств силами организаций, имеющих право оказывать ритуальные и иные услуги на кладбищах обеспечить их восстановление, а также выполнить фотофиксацию до и после проведения восстановительных работ и сдать выполненные восстановительные работы собственнику имущества не позднее срока окончания контракта.

1. **Требования по выполнению основных и сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:** Используемые материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемыми нормативно-техническими актами (государственными и/или международными стандартами) к строительному оборудованию, материалам, инструментам и инвентарю.

Вывоз строительного мусора осуществляется силами и за счет средств Генерального подрядчика. Вывоз строительного мусора должен производиться регулярно, сжигать его на площадке запрещается.

Территория производства работ должна быть ограждена от доступа посторонних на территорию производства работ.

Генеральный подрядчик должен разработать без дополнительной платы проект производства работ на период выполнения строительно-монтажных работ и согласовать его с Заказчиком и организациями, необходимость согласования с которыми возникает в процессе исполнения контракта.

**6.1. Объем выполняемых работ:**

-ул. Советская от перекрестка у д. 161 до моста ч/з «Коноваловку» -195м.,

-ул. Советская от перекрестка у д. 171 до ул. Зеленая -229м.;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 с Устройством оснований толщиной 12 см из щебня фракции 0-40 мм | м. | 6\*424 |  |
| 2 | Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит | Шт./м | 2-4/(10-12м.) |  |
| 3 | Подготовка площадки и укладка сливной трубы (D-500) с подготовкой места | Шт./м | 1/(6м.) |  |
| 4 | Устройство песчано гравийного или песчано щебеночного покрытия оснований толщиной 12 см из щебня фракции 0-40 мм (общей протяженностью – 424м.) | м. | 424 |  |
| 5 | Обустройство обочин из песчано – щебеночной смеси |  | 0,5\*438\*2 |  |
| 6 | Устройство водоотводных (дренажных) канав вдоль дороги с двух сторон протяженностью – 424м.) |  |  |  |
| 7 | Планировка площадей: механизированным способом с уплотнением грунта |  |  |  |

1. **Общие требования к выполнению работ:** Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с национальными стандартами, межгосударственными стандартами и сводами правил, включёнными в перечни, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815и Приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687, стандартами Национального объединения строителей, в соответствии с ТУ5260-001-98722400-2012 и ГОСТ 23118-2019, с настоящим Техническим заданием.

Осуществлять все функции Генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Лицо, непосредственно осуществляющее выполнение видов работ, предусмотренных Контрактом, для производства которых требуются специальные разрешения (лицензии) должно иметь все вышеуказанные документы.

Генеральный подрядчик на момент выполнения строительно-монтажных работ должен иметь все необходимые разрешения, требуемые для производства работ.

До начала производства работ на Объекте Генеральный подрядчик обязан иметь в наличии, а также в случае необходимости предоставить Заказчику и в контролирующие органы следующие документы:

- общие и специальные журналы работ;

- согласованный Заказчиком проект производства работ.

При производстве работ на протяжении всего срока выполнения работ Генеральный подрядчик обязан иметь на строительной площадке следующие документы на Объект:

- проект производства работ (ППР), утвержденный Заказчиком.

В течение всего времени производства работ на Объекте Генеральный подрядчик должен представлять Заказчику на промежуточную приемку результаты выполненных работ по каждому виду строительно-монтажных работ (конструктивных элементов), которые включают в себя:

а) визуальный осмотр и проведение необходимых инструментальных замеров (объем замеров должен соответствовать требованиям нормативной документации);

б) проверку наличия сертификатов и паспортов на материалы, готовые изделия и конструкции, прилагаемые к каждой партии материалов и конструкций. Материалы или узлы, принятые на основе сертификата соответствия, должны пройти входной контроль в соответствии с действующими нормативными требованиями;

в) составление актов освидетельствования скрытых работ, в том числе, актов промежуточной приемки (при необходимости) ответственных конструкций, по формам, указанным в Приказе Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, не менее чем в 3-х экземплярах (для работ или конструктивных элементов, которые полностью или частично будут скрыты при последующих работах), согласно Перечню работ, подлежащих освидетельствованию. (Приложение 6, 7 к ВСН 19-89).

Генеральный подрядчик обязан обеспечить передачу готового к эксплуатации Объекта Заказчику после принятия всех субподрядных и подрядных работ не позднее срока выполнения работ по условиям Контракта.

1. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг): в соответствии с требованиями нормативной документации.
2. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых **работ:** Выполненные работы, используемые для выполнения работ товары и качество результатов выполненных работ должны соответствовать:

- условиям контракта;

- национальным стандартам и сводам правил, указанным в Перечне, утвержденном Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985";

- межгосударственным стандартам, национальным стандартам и сводам правил, указанным в Перечне документов в области стандартизации, утвержденном Приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- стандартам Национального объединения строителей;

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил производственной и пожарной безопасности, нормативных документов по охране труда. В случае, если в процессе выполнения работ по настоящему договору с работником (работниками) Подрядчика либо с третьими лицами произошел несчастный случай, повлекший за собой причинение вреда жизни и здоровью, а также смерть работника (работников), третьих лиц, Подрядчик несет полную ответственность за причиненный вред.

Подрядчик обеспечивает безопасность рабочих и людей, находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить информационными знаками. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с заказчиком и ОГИБДД МВД России.

Подрядчик обязан соблюдать природоохранное законодательство, гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. В случае несоблюдения работниками Подрядчика или работниками его субподрядных организаций на территории объекта природоохранного законодательства, Подрядчик обязан возместить убытки в полном объеме.

1. **Требования по объему гарантий качества работ:**

- В соответствии с условиями контракта,

- Подрядчик гарантирует: надлежащее качество используемых материалов, конструкций и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество; качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока; возможность использования результатов работ на протяжении гарантийного срока.

- Срок гарантии эксплуатации Объектов и входящих в них инженерных систем, оборудования, материалов и работ в пределах установленных норм составляет:

- земляное полотно, слои основания дорожной одежды – 6 лет.

- верхний слой покрытия из щебня – 5 лет.

срок гарантии гарантия на поставляемое оборудование и сооружения составляет не менее 24 (двадцати четырех) рабочих месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае если в течение гарантийного срока происходит гарантийный случай, Подрядчик обязан устранить все неисправности своими силами и за свой счет.

Приложение: Карты Схемы.

Предоставляются отдельным файлом.