**ПАМЯТКА**

**о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье**

**Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий**

**для Вас и жителей соседних домов, квартир.**

1. **Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:**

- не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках, с балконов или в люки мусоропроводов

- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ

- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками

- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

2. **Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:**

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов

- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95 °С и самодельных (кустарных) электроприборов

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки

- не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами

- не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов

3. **Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:**

- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий

- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов

- проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи — не реже одного раза в три месяца

- высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой

**при эксплуатации печей** ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям
* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе
* применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ
* топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива
* устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы
* перекаливать печи.
* устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя.

4. **Не храните баллоны с горючими газами** в индивидуальных жилых домах, квартирах. Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.).

5. **Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:**

- не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах

- не подогревайте двигатели открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража

- не храните более 20 литров топлива и более 5 литров масла

6. **Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:**

- не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта

- участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строений

- установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель.

**В случае возникновения пожара, немедленно сообщите о пожаре по телефону «112», «21-1-30».**

 **Администрация Агинского сельсовета**